
附件3：

“奇瑞杯”汽车发动机拆装与检修作业评分表

	参赛队抽签号
	
	工位编号
	
	总  成  绩
	

	竞赛开始时间
	
	竞赛结束时间
	
	用  时
	

	裁判签名
	

	序号
	项目
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	1
	工具使用
	工具的选用
	2
	工具选用不当，发现一次扣0.5分，扣完本分值为止
	
	

	
	
	工具的使用
	2
	工具使用不当，发现一次扣0.5分，扣完本分值为止
	
	

	
	
	三不落地
	2
	零部件、工量具、设备、油料、抹布等落地一次扣0.5分，扣完本分值为止；发现较严重情况的本项不得分。
	
	

	2
	发动机总成及部件拆卸
	分解工艺、拆卸顺序组装技术要求
	10
	按技术要求正确分解、组装总成及各部件，并记录，操作错误一次扣1分，扣完为止，出现严重拆装错误本项不得分。
	
	

	3
	测量准备工作
	清洁被测工件
	2
	没有清洁被测工件就进行测量，扣2分
	
	

	
	
	校准仪表、仪器
	6
	没有校准或不校准，扣6分；校准不达要求扣4分
	
	

	4
	汽缸圆度、圆柱度测量
	测量位置的选择
	12
	测量位置的选择不正确，扣12分；未能测量出最大磨损部位，扣5分
	
	

	
	
	读取测量数值
	8
	读取测量数值并记录，误差超过0．01mm以上，一次扣3分；不会读取误差，扣8分
	
	

	5
	活塞环侧隙测量
	测量位置的选择
	12
	测量位置的选择不正确，扣12分；未能测量出最大磨损部位，扣5分
	
	

	
	
	读取测量数值
	8
	读取测量数值并记录，误差超过0．01mm以上，一次扣3分；不会读取误差，扣8分
	
	

	6
	曲轴主轴颈圆度与圆柱度测量
	测量位置的选择
	12
	测量位置的选择不正确，扣12分；未能测量出最大磨损部位，扣5分
	
	

	
	
	读取测量数值
	8
	读取测量数值并记录，误差超过0．01mm以上，一次扣3分；不会读取误差，扣8分
	
	

	7
	发动机总成及部件组装
	装配顺序、组装技术要求
	10
	按技术要求正确组装总成及各部件，并记录，操作错误一次扣1分，扣完为止，出现严重拆装错误本项不得分。
	
	

	8
	安全文明生产
	现场恢复
	4
	现场复原，发现一处不符合规范扣1分
	
	

	
	
	安全文明礼貌
	2
	发现有不安全文明行为，扣1—2分
	
	


注意：1、竞赛提前10分钟完成加1分；2、出现顶撞、中伤裁判和安全事故取消比赛资格。
“奇瑞杯”汽车电气系统检修作业评分表

	参赛队抽签号
	
	工位编号
	
	总  成  绩
	

	竞赛开始时间
	
	竞赛结束时间
	
	用  时
	

	裁判签名
	

	序号
	项目
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	1
	工具使用
	工具的选用
	2
	工具选用不当，发现一次扣0.5分，扣完本分值为止
	
	

	
	
	工具的使用
	2
	工具使用不当，发现一次扣0.5分，扣完本分值为止
	
	

	
	
	三不落地
	2
	零部件、工量具、设备、油料、抹布等落地一次扣0.5分，扣完本分值为止；发现较严重情况的本项不得分。
	
	

	2
	安全检查
	仪表灯光检查
	5
	安全检查、发现缺少一项或不规范扣1分，扣完本分值为止，多项不扣分。
	
	

	4
	灯光系统

故障一
	症状检查
	2
	检查故障症状，并做好记录，错误扣2分
	
	


	
	
	故障排查过程及故障点确认
	25
	故障点确认正确得15分，排查过程发现一处不合理或操作不规范扣2分；故障点确认不正确不得分，过程中发现使用跨接线直接跨接排查故障该项得分为0.
	
	

	
	
	故障排除
	6
	正确排除故障得6分
	
	

	5
	灯光系统

故障一
	症状检查
	2
	检查故障症状，并做好记录，错误扣2分
	
	

	
	
	故障排查过程及故障点确认
	16
	故障点确认正确得10分，排查过程发现一处不合理或操作不规范扣2分；故障点确认不正确不得分，过程中发现使用跨接线直接跨接排查故障该项得分为0.
	
	

	
	
	故障排除
	4
	正确排除故障得4分
	
	

	6
	电器故障
	症状检查
	2
	检查故障症状，并做好记录，错误扣2分
	
	

	
	
	故障排查过程及故障点确认
	18
	故障点确认正确得10分，排查过程发现一处不合理或操作不规范扣2分；故障点确认不正确不得分，过程中发现使用跨接线直接跨接排查故障该项得分为0.
	
	

	
	
	故障排除
	4
	正确排除故障得4分
	
	

	7
	安全文明生产
	故障修复确认
	4
	应无故障码，与原故障码数据流应正常，有故障的系统功能应恢复正常，否则扣4分
	
	

	
	
	现场恢复
	4
	现场复原，发现一处不符合规范扣1分
	
	

	
	
	安全文明礼貌
	2
	发现有不安全文明行为，扣1—2分
	
	


注意：1、竞赛提前10分钟完成加1分；2、出现顶撞、中伤裁判和安全事故取消比赛资格。
“奇瑞杯”汽车故障诊断作业评分表

	参赛队抽签号
	
	工位编号
	
	总  成  绩
	

	竞赛开始时间
	
	竞赛结束时间
	
	用  时
	

	裁判签名
	

	序号
	项目
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	1
	工具使用
	工具的选用
	2
	工具选用不当，发现一次扣0.5分，扣完本分值为止
	
	

	
	
	工具的使用
	2
	工具使用不当，发现一次扣0.5分，扣完本分值为止
	
	

	
	
	三不落地
	2
	零部件、工量具、设备、油料、抹布等落地一次扣0.5分，扣完本分值为止；发现较严重情况的本项不得分。
	
	

	2
	安全检查
	油、气、电、液等项目检查
	5
	安全检查、发现缺少一项或不规范扣1分，扣完本分值为止，多项不扣分。
	
	

	3
	诊断仪使用
	诊断仪的正确连接、脱开
	4
	正确选择诊断接头，并连接好诊断仪，使用结束正确脱开，发现错误扣1分
	
	

	4
	发动机故障一
	症状检查
	2
	检查故障症状，并做好记录，错误扣2分
	
	

	
	
	故障排查过程及故障点确认
	25
	故障点确认正确得15分，排查过程发现一处不合理或操作不规范扣2分；故障点确认不正确不得分，过程中发现使用元件替代法查找故障该项得分为0.
	
	

	
	
	故障排除
	6
	正确排除故障得6分
	
	

	5
	发动机故障二
	症状检查
	2
	检查故障症状，并做好记录，错误扣2分
	
	

	
	
	故障排查过程及故障点确认
	15
	故障点确认正确得8分，排查过程发现一处不合理或操作不规范扣2分；故障点确认不正确不得分，过程中发现使用元件替代法查找故障该项得分为0.
	
	

	
	
	故障排除
	4
	正确排除故障得4分
	
	

	6
	电器故障
	症状检查
	2
	检查故障症状，并做好记录，错误扣2分
	
	

	
	
	故障排查过程及故障点确认
	15
	故障点确认正确得8分，排查过程发现一处不合理或操作不规范扣2分；故障点确认不正确不得分，过程中发现使用元件替代法查找故障该项得分为0.
	
	

	
	
	故障排除
	4
	正确排除故障得4分
	
	

	7
	安全文明生产
	故障修复确认
	4
	应无故障码，与原故障码数据流应正常，有故障的系统功能应恢复正常，否则扣4分
	
	

	
	
	现场恢复
	4
	现场复原，发现一处不符合规范扣1分
	
	

	
	
	安全文明礼貌
	2
	发现有不安全文明行为，扣1—2分
	
	


注意：1、竞赛提前10分钟完成加1分；2、出现顶撞、中伤裁判和安全事故取消比赛资格。

