
附件2：

安徽国防科技职业学院“奇瑞杯”
第一届汽车检测与维修大赛赛项技术规范
一、竞赛要求

1. 公平竞赛，杜绝舞弊，尊重裁判，遵守赛场纪律。

2. 严格遵守操作规程，安全、文明参赛。

3. 沉着、冷静、高效，分工协作，一丝不苟。

4. 着装规范整洁，爱护器材，保持竞赛环境清洁有序，注重节能环保。

二、赛场环境

1.“汽车综合故障诊断”实操赛场环境

在约150㎡的面积上，设置数个汽车故障诊断实训台架操作工位，每个工位独立构成竞赛单元。赛场采光、照明和通风良好。
（1）每个竞赛工位标明编号。

（2）每个竞赛工位配有工作台、工具车，布置统一。

2.“汽车发动机拆装与检测”实操赛场环境
在约80㎡的面积上，设置数个发动机台架操作工位，每个工位独立构成竞赛单元。赛场采光、照明和通风良好。
（1）每个竞赛工位标明编号。

（2）每个竞赛工位配有工作台、工具车，布置统一。

3.“汽车电气系统检修” 实操赛场环境

在约150㎡的面积上，设置数个汽车整车操作工位，每个工位独立构成竞赛单元。赛场采光、照明和通风良好。
三、竞赛技术平台

汽车发动机拆装与检测竞赛项目在实训考核台架上进行，汽车电气系统检修竞赛项目在整车上进行，汽车综合故障诊断竞赛项目在实训考核台架上进行，各个项目的具体参数见下表：
竞赛器材配备表

	竞赛项目
	赛项器材
	说明
	数量/工位

	汽车综合故障诊断
	汽车故障诊断台架
	奇瑞A3轿车
	1

	
	故障诊断仪器
	KT-600诊断仪
	1

	
	万用表
	通用
	1

	
	拆装工具
	世达套装工具（120件）
	1

	
	试灯笔
	
	1

	
	保险丝
	
	若干

	
	继电器
	
	若干

	
	电  灯
	
	1

	汽车发动机拆装与检测
	发动机拆装台架
	奇瑞SQR480型发动机
	1

	
	通用检测工具
	磁力表架、塞尺、游标卡尺、千分尺、内径百分表、扭力扳手
	1套

	
	通用拆装工具
	世达套装工具（120件）
	1

	
	橡胶锤
	
	1

	
	铜  板
	Φ15、Φ20
	各1

	
	改  锥
	一字型、十字型
	各1

	
	活塞拆装器
	
	1

	
	活塞环拆装器
	
	1

	
	机油枪
	
	1

	
	快速要把
	
	1

	
	老虎钳
	
	1

	汽车电气系统检修
	汽车整车
	奇瑞风云
	1

	
	万用表
	通用
	1

	
	试灯笔
	
	1

	
	电  灯
	
	1

	
	保险丝
	
	若干

	
	继电器
	
	若干


四、参考技术资料

1.“汽车综合故障诊断”项目参考资料

奇瑞A3轿车维修手册。（10月22日前公布）

2.“汽车发动机拆装与检测” 项目参考资料

奇瑞SQR480型发动机维修手册。（10月22日前公布）

3.“汽车电气系统检修” 项目参考资料

奇瑞风云系列轿车电路图。（10月22日前公布）

